Configurazione Gpfs progetto ENEA-CRESCO

La configurazione comprende 32 Tier con doppia parità composto ciascuno da 10 dischi ( vedi ABCDEFGHPS ).

DCS9550[1]: tier

                               Tier Status

                         Space

             Capacity  Available     Disk

Tier Owner   (Mbytes)   (Mbytes)    Status                LUN List

-----------------------------------------------------------------------------

   1 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  1

   2 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  2

   3 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  3

   4 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  4

   5 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  5

   6 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  6

   7 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  7

   8 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  8

   9 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  9

  10 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  10

  11 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  11

  12 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  12

  13 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  13

  14 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  14

  15 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  15

  16 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  16

  17 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  17

  18 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  18

  19 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  19

  20 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  20

  21 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  21

  22 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  22

  23 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  23

  24 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  24

  25 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  25

  26 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  26

  27 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  27

  28 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  28

  29 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  29

  30 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  30

  31 +  1     3815470          0  ABCDEFGHPS  31

  32 +  2     3815470          0  ABCDEFGHPS  32

La capacità totale del sistema è 122095040 Mbytes.

Il numero delle lun è 32 ( una per tier ). La capacità totale di ogni lun è 3815470MB

DCS9550[1]: lun

                         Logical Unit Status

                                         Capacity  Block

 LUN  Label        Owner  Status         (Mbytes)  Size  Tiers Tier list

-------------------------------------------------------------------------------

  1                  1    Ready            3815470   512    1  1

  2                  2    Ready            3815470   512    1  2

  3                  1    Ready            3815470   512    1  3

  4                  2    Ready            3815470   512    1  4

  5                  1    Ready            3815470   512    1  5

  6                  2    Ready            3815470   512    1  6

  7                  1    Ready            3815470   512    1  7

  8                  2    Ready            3815470   512    1  8

  9                  1    Ready            3815470   512    1  9

 10                  2    Ready            3815470   512    1  10

 11                  1    Ready            3815470   512    1  11

 12                  2    Ready            3815470   512    1  12

 13                  1    Ready            3815470   512    1  13

 14                  2    Ready            3815470   512    1  14

 15                  1    Ready            3815470   512    1  15

 16                  2    Ready            3815470   512    1  16

 17                  1    Ready            3815470   512    1  17

 18                  2    Ready            3815470   512    1  18

 19                  1    Ready            3815470   512    1  19

 20                  2    Ready            3815470   512    1  20

 21                  1    Ready            3815470   512    1  21

 22                  2    Ready            3815470   512    1  22

 23                  1    Ready            3815470   512    1  23

 24                  2    Ready            3815470   512    1  24

 25                  1    Ready            3815470   512    1  25

 26                  2    Ready            3815470   512    1  26

 27                  1    Ready            3815470   512    1  27

 28                  2    Ready            3815470   512    1  28

 29                  1    Ready            3815470   512    1  29

 30                  2    Ready            3815470   512    1  30

 31                  1    Ready            3815470   512    1  31

 32                  2    Ready            3815470   512    1  32

Lo mappatura attuale su entrambe le controller è la seguente :

[image: image1.png]The label "Node Adapter A" is the fc adapter installed on the node

GPFS1 GPFS2 GPFS3
LUN  Device  LUN  Device LUN  Device





In pratica i primi due nodi GPFS1 e 2 vedono entrambi le prime 16 lun; GPFS 3 e 4 vedono le successive 16 lun ( da 17 a 32 ).

Sono stati creati 4 server GPFS  che consentono, attraverso connessioni in fibra, di condividere tutte le 32 LUN messe a disposizione del sottosistema storage.

Quindi la gestione fisica, sia dei dati che dei metadati è affidata alle quattro macchine GPFS.
Gli altri nodi del cluster accedono alla risorsa disco attraverso la connessione di rete fornita dagli apparati infiniband che devono garantire le necessarie caratteristiche prestazionali.

Sul sistema  sono stati configurati i seguenti gpfs-filesystems:

· /gpor_proj

· /gpor_tmp1

· /gpor_tmp2

· /gpor_user

Ogni gpfs-filesystem insiste su otto lun distribuite uniformemente su ogni server GPFS,

il totale di spazio disco assegnato ad ogni gpfs-filesystem e pari a 30,4 TB.
Ogni LUN è stata configurata in modalità tale da essere visibile da almeno due server GPFS consentendo in caso di mal funzionamento di uno dei server, afferenti alla LUN, di continuare a garantire l’accesso alla stessa attraverso il server rimasto attivo.

Si è anche provveduto a definire i gpfs-filesystems variando alcuni parametri di base:


numero di client totali pari a 512


dimensione del blocco 1M

si ritiene che i restanti parametri, che possono migliorare o variare il comportamento prestazionale, siano analizzati dopo le opportune verifiche funzionali.

Nel numero dei Client  connessi si è anche provveduto a interconnettere il server di backup in modo tale da consentire allo stesso di vedere in maniera nativa i gpfs-filesystems.
La versione di gpfs installata è la 3.2 e qui di seguito il link alla guida .pdf per l’installazione di un cluster GPFS  (guida all'installazione di gpfs3.2)
