Testo mail:

Presso il  laboratorio ENEA  SITEC  “Tecnologie per l’innovazione sostenibile””, ed. F65 del C.R. Casaccia, in data 7-8 luglio p.v. verranno  eseguite delle  ulteriori prove dinamiche su tavola vibrante su un edificio  in c.a. costruito secondo le NTC2008 successivamente rinforzato con la tecnica del “pilastrino  midollo” (brevetto EdilINNOVA).
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Il  fine è quello di verificare la tecnica di inserimento e l’efficacia del rinforzo anche su edifici esistenti.

La struttura  verrà sottoposta a input sismici ad intensità via via crescente e come per le precedenti sessioni sperimentali, verrà strumentata mediante differenti sistemi di acquisizione tradizionali e non,  in particolare, verranno monitorati i punti in corrispondenza dei nodi strutturali mediante accelerometri e marcatori utilizzando il sistema agli spostamenti di tipo Motion Capture 3D denominato “3DVision”  per il rilievo degli stati di danno.


Sarà possibile partecipare alla sperimentazione condivisa a distanza, via Internet, da qualsiasi browser, attraverso l’infrastruttura ENEAGRID, in particolare attraverso i servizi offerti da CRESCO(Centro computazionale di RicErca sui Sistemi Complessi), a partire dalle ore 9.30 di ogni giorno,  tramite il laboratorio virtuale DySCo al seguente indirizzo:

https://connect.portici.enea.it/tavibr



Potete entrare come ospiti digitando nella casella nome, cognome, ente o azienda  di provenienza. 
I dipendenti ENEA possono accedere anche utilizzando le credenziali ASIE.



