20160516 Stato Macchina

1. Vuoto: Macchina in vuoto statico si deve effettuare il rientro aria per procedere all’apertura.
2. Alimentazioni elettriche di potenza
a. E necessario il Contratto di manutenzione alimentatori.
3. Coils Aggiuntivi
Sono stati aggiunti esternamente quattro avvolgimenti utilizzati per la prima volta durante la campagna SP 2015_2. Sono state sperimentate differenti configurazioni di campo
Si deve valutare la possibilità di utilizzare un alimentatore indipendente 300 A. 100 Vdc.
Questo alimentatore disponibile in Lab Diagnostiche deve essere allestito per le prove di funzionamento Impegno 2 tecnici 1 set.
4. Isolamenti elettrici macchina
a. Anodo verso Camera V. 2 Ktester) Precedente > 500 M 
b. Comune Catodo verso Camera V. 40 precedente 50 
Si ritiene che l’ impossibilità di avere scariche a piena corrente sia dovuta alla insufficente isolamento dell’anodo.
Si è deciso di sostituire alle flange polari in acciaio delle flange isolanti in policarbonato attualmente in costruzione
5. Trigger e temporizzazioni
Durante la campagna SP 2015_1 si è verificato un guasto che è stato riparato e sono state apportate alcune modifiche,
a. Produrre un documento completo di descrizione e schemi di collegamento.
6. Immissione Gas
a. Impiegato Argon in SP 2015_ bombola Limiter LI
b. E’ stata ordinata una nostra bombola
7. Termocoppie 
8. Telecamere
a. Sono state montate su supporti affidabili solo in parte si deve completare il lavoro.
b. Per quella veloce si deve rimediare un panno ottico per evitare le riflessioni 
9. Misure Elettriche
Completare documentazione interconnessioni e configurazione dell’elettronica.
10. Misure di Correnti 
a. Verificare la necessità di mantenere quelle sulle barre di ritorno Anodica.
11. Acquisizione Misure Macchina
12. Acquisizione Misure Elettriche
13. Acquisizione Telecamere
14. Procedure Di Accensione
E’ opportuno produrre un documento descrittivo della corretta procedura di accensione delle alimentazioni di potenza che indichi dove sono custodite eventuali chiavi di accesso, chi è autorizzato ad operare e dopo quali verifiche.
15. Impianti di Raffreddamento
a. S’impiega un chiller unico per il raffreddamento dell’impianto da vuoto e del catodo in un circuito chiuso.
b. Si è proceduto a una pulizia dell’acqua di refrigerazione aggiungendo cloro <1%.
c. Si mantiene in circolo acqua clorata per impedire la formazione di depositi.
16. Interferometro
a. Interferometro funzionante e provato in laboratorio, e in condivisione con il CNR di Padova per cui è necessario pianificarne la disponibilità.
b. Decidere posizionamento (Ocleto-Paolo)
c. Per l’installazione è necessario progettare un sistema di supporto (G.R.)
d. Provvedere alla stesura di cavi 
e. Installare un PC per controllo ed acquisizione 
17. Sonde Langmuir sono state installate e verranno testate a partire da venerdì 12 Febbraio.
a. Le prove effettuate non hanno dato indicazioni utili forse a causa dell’impossibilità di avere plasmi significativi, si deve decidere se mantenerle per una campagna dopo gli interventi sugli isolamenti.
b. In questo caso si deve riallestire la relativa elettronica in condivisione con FTU.
18. Manutenzioni e interventi
a. Apertura Tappo Superiore e ripristino isolamento Anodo.
i. Montaggio flangia isolante
ii. [bookmark: _GoBack]Costruzione supporto rigido per PF.EX.S1 PF.EX.I A.G. Polacchi)
b. Apertura Tappo Inferiore per ripristino isolamento Catodo
i. Acquisto Bilancino € 2500 (A.S.)
ii. Costruzione carrello (G.R.)
