Frascati, 27-01-2011
SPECIFICHE TECNICHE (provvisorie) PER L’IMPIANTO DI BAKING DI MP
Come è possibile vedere dai disegni allegati la camera da vuoto ha una forma pressoché cilindrica. Il materiale di cui sono costituiti i tre settori centrali è alluminio, i due settori esterni, sopra e sotto, ed i due tappi sono invece di acciaio inox. I tre settori centrali hanno anche uno strato di coibentazione  già montato.
Lo scopo del sistema di riscaldamento in oggetto è quello di eseguire un graduale degassamento dell’acqua della camera da vuoto fino ad una temperatura, il più possibile uniforme, di 90°C. 

Allo scopo occorre la fornitura e la posa in opera dei seguenti materiali:

· Nastri riscaldanti

· Coibentazione delle parti scoperte, ove possibile (senza occludere gli accessi alle flange).
· Fornitura dei sensori di temperatura

· Fornitura del sistema di regolazione della temperatura

· Montaggio e messa in opera dell’intero sistema.

Stima del massimo dei materiali da fornire per il controllo di ogni settore e dei due tappi.

· 16 nastri circolari da 1 KW a 220Vac

· 21 sensori di temperatura , al centro dei 5 settori (5) sulle due flange tra un settore e l’altro (10) e sui due tappi (6)
· 16 regolatori di corrente controllati (PID)

Questo schema potrà essere adattato per ottimizzare costi e prestazioni, quindi occorre fornire il prezzo unitario per ogni componente.
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