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	Sequenze operative degli alimentatori di Multi-Pinch 
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	Comando ENEA
(proposta)
	Nome su schemi EEI
	Corrispettivo pannello frontale quadri 
	Note
	Morsettiera EEI
	Morsettiera e cavo ENEA

	Da ENEA
	RESET
	RESET
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	RIPRISTINO
	Occorre premerlo prima di PRE-RUN quando un alimentatore si blocca o va in allarme da solo. Manca riferimento su manuale operatore EEI?
	-X0 29-30
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX PINCH 2
XX-XX CATODO X 

	
	PRE-RUN
	START IMPULSO
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	ABILITAZIONE ALL'IMPULSO ON
	-
	-X0 27-28
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX PINCH 2
XX-XX CATODO X

	
	RUN
	MARCIA DA ENEA
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	Non c’è (la funzione la fa il touch screen)
	 “Spara” (eventualmente dopo il tempo di ritardo fissato precedentemente via software). L’impulso finisce al valore impostato in “Durata impulso”. Il suo abbassamento, anche a impulso iniziato, impone la corrente (tensione) a 0, ma non apre i contattori come invece fa STOP. 
	-X0 23-24
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX PINCH 2
XX-XX CATODO X

	
	STOP
	ARRESTO DA ENEA
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	ABILITAZIONE IMPULSO OFF
	Spegne la potenza dell’alimentatore (apre i contattori, i gate dei tiristori, ecc., ma non gli ausiliari) in qualunque stato si trovi, anche prima di “Durata impulso”.
	-X0 25-26
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX PINCH 2
XX-XX CATODO X

	Verso ENEA
	ASSENZA ALLARME INTERNO
	QUADRO (XXX) PRONTO
(Pag. 154)
	Non c’è
	Se non è in ON l’alimentatore non parte o si blocca. Se c’è stato un allarme, occorre il RESET.
	-X0 15-16
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX PINCH 2
XX-XX CATODO X

	
	FINE RAMPA
	SET CORRENTE (XXX) RAGGIUNTA
(Pag. 154)
	Non c’è 
	Predisposto ma non serve per Pinch. 
	-X0 17-18
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX CATODO X

	
	PRONTO
	IMPULSO ABILITATO
(Pag. 154)
	CONSENSO MARCIA
	Stato effettivo dell’alimentatore determinato da PRE-RUN e STOP (o eventualmente negato insieme a ASSENZA ALLARME INTERNO).
	-X0 21-22
	XX- XX BOBINE 2 
XX-XX PINCH 2
XX-XX CATODO X





Sequenza normale

1. Premere il RESET (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Non è sempre indispensabile, ma farlo per sicurezza.
2. Premere il PRE-RUN (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.
3. Aspettare che PRONTO sia ON (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare, ma poi serve.
4. RUN Catodo. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.
5. Collegare FINE RAMPA Catodo a RUN Bobine.
6. Collegare FINE RAMPA Bobine a RUN Pinch.
7. Le correnti vanno a zero da sole, ma la potenza rimane attiva. Per sicurezza, dare STOP a tutti e 3 gli alimentatori. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.
8. Aspettare che PRONTO sia OFF (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare.

P.S. Per motivi termici, gli alimentatori sono impostati per rifiutarsi di fare prove ravvicinate. 

In caso di guasti interni agli alimentatori

1. Controllare sempre ASSENZA ALLARME INTERNO su tutti e 3.
2. Se un ASSENZA ALLARME INTERNO  va in OFF, dare STOP agli altri due alimentatori. Se necessario inviare allarme agli altri sistemi di Multi-Pinch.

In caso di guasti nel resto dell’esperimento

1. Dovrebbe essere previsto un segnale di allarme esterno che attiva STOP su tutti e 3 gli alimentatori.
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