Lavorazioni Coils Interni.

I coil interni smontati devono essere ripuliti.
Devono essere rimontati  i passanti da vuoto dopo pulizia e test da vuoto.
[bookmark: _GoBack]I nuovi morsetti devono essere ripuliti e quindi essere abbinati a bulloneria inox pulita e di dimensioni opportune.
Si deve ripristinare il rivestimento isolante in capton.
I coils devono essere assemblati con i supporti con la procedura attuata la volta scorsa. Montare prima quattro supporti per 180°, inserendo quindi i due coils e poi gli ultimi due supporti.
Il fissaggio avviene con lastrine inox e saldatura a punti con spaziatori da 2 cm di inox recuperati dal taglio dei supporti stessi e già utilizzati in precedenza.
I coils interni inferiori saranno montati con i gruppi 2 e 4 già assemblati e già in posizione sul carrello sotto la camera.
A seguire sempre in questa posizione si monta il Divertore inferiore e gli schermi e diaframmi in policarbonato solidali a questi gruppi.
A montaggio ultimato si procede al test dei Coils Interni con la procedura individuata per i Rogowsky.

Nota: Si sono effettuate modifiche nei collegamenti originali tra alimentatori e coils gruppo interno PF1 e PF5 e coils gruppo esterno, si deve eventualmente valutare la convenienza, ai fini di minimizzare la resistenza dei collegamenti di togliere il ramo morto verso il Supercapacitors. 
