Interferometro Pisa.

L’interferometro deve essere nuovamente assemblato e testato con la collaborazione dei Pisani.
Si devono risolvere le questioni relative alle fibre ottiche.
E’ necessario realizzare l’interfaccia con i ports equatoriali  in posizione angolare NNN°.
Si deve costruire un supporto rigido per la fibra per evitare i problemi riscontrati nella campagna precedente ed massimizzati  nella sperimentazione su FTU.
Si deve rivalutare la posizione dell’elettronica ed il suo supporto tenendo conto delle possibili oscillazioni del soppalco.
[bookmark: _GoBack]Nel caso non sia possibile ottimizzarne la posizione si può pensare ad un supporto verticale dal piano del soppalco stesso fino a terra.
