Rogowsky

Definire:
[bookmark: _GoBack]Due Rogowsky D 195 mm d 12 mm
Posizionati dietro PF2
Collegamento uscita code rame TW+S. 
Test e misura della sensibilità, due possibilità:
Mediante una fase dell’alimentatore catodo a 50 Hz. 
Tramite alimentatore in continua n*250 A.
Per il test con alimentatore in continua da 250 A. può essere opportuno amplificare ed integrare il segnale con una catena di elettronica tipo ME FTU.
Valutare se contestualmente si può verificare la polarità delle bobine interne una volta rimontate.
Si tratta di sensori strategici per cui si deve pensare alla possibilità di proteggere meglio che in passato i collegamenti di uscita, una coppia di conduttori TW+S rivestiti in capton alloggiati dentro un carter ( Tubetto ) in AISI 304.

Impegno richiesto:
Per due sensori 6 g/u.
In fase di calibrazione è necessaria la partecipazione di Paolo.
Valutare la possibilità ed impegno per ridondanza dei sensori.
