Sonda di Langmuir Equatoriale
La sonda allestita comprende due coppie di SL, due coils tipo mhd con assi ortogonali e due coppie di sensori Hall coassiali con MHD coils.
Si devono sostituire le sonde MHD con altri coils di maggiore sensibilità anche artigianali.
Si deve modificare la lunghezza del braccio di supporto aumentandola di 100 mm.
Si deve valutare se sostituire l’elettronica di pilotaggio delle sonde con altra del tipo FTU.
Si deve implementare l’elettronica di alimentazione ed acquisizione dei sensori di Hall.
[bookmark: _GoBack]Si verifica l’acquisizione dei coils tipo MHD.
Si deve contattare Michele per conoscere lo stato di avanzamento dei sensori Magnetostrittivi da montare sulla sonda. La questione era stata discussa con Giuliano, che dopo aver sentito Michele deve essere nuovamente interpellato per avviare la realizzazione.
Questo intervento richiede il montaggio di una nuova flangia KF 20 per passante fibre ottiche da costruire,
Ancora non definita l’elettronica di controllo ed acquisizione.
Si devono montare i magnetostrittivi  in posizione fissa  coincidente a quella dei sensori tipo MHD in posizione tutto inserito. SI monterà un tubo in policarbonato coassiale ed esterno all’asta lungo 670mm.
