Sonde Langmuir Divertore

Sono state già installate nella precedente campagne, devono essere rimontate con alcune modifiche.
Si devono rivestire di un materiale isolante dopo il riposizionamento sul Divertore inferiore (Da disegnare e realizzare). IL fissaggio prevede l’uso dei due bulloncini saldati sulla faccia inferiore che devono essere incapsulati con un cappuccetto isolante
Si tratta di nove coppie di pins in tungsteno isolate in allumina
Posizione
Il collegamento di uscita avviene mediante cavi coax rivestiti in teflon. Uscita con P.V 20 pin .
Elettronica di alimentazione da allestire in un rack recuperando gli amplificatori da FTU. (BT)
Si devono allestire i nove canali di acquisizione sul PXI (quale?) (VP-LB)

Test e misura della sensibilità valutare con Matteo.
[bookmark: _GoBack]Stima dell’impegno in g/u da valutare con gli interessati.
