Stato della macchina alla data 11/03/2020

La macchina è smontata e le parti costituenti i suoi  gruppi di montaggio sono disposte per gli interventi necessari  in sala Montaggio FTU.
Gruppo 1
Si deve rimontare la flangia di alluminio che chiude i fori lasciati liberi dal circuito di raffreddamento dell’anodo.
Anche per il rimontaggio di questo gruppo si deve valutare l’opportunità di ripristinare l’isolamento verso il gruppo 3.
Gruppo 3 
Smontati i supporti delle bobine interne superiori e dati ad Amicuzzi in lavorazione. Per il rimontaggio si devono predisporre i lamierini di fissaggio in AISI 304
Le bobine interne superiori disposte su un tavolo bianco devono essere separate dai passanti da vuoto che devono essere testati e rimontati con i nuovi morsetti in costruzione presso la ditta Amicuzzi, è necessario verificare le polarità una volta rimontate.
Il diaframma di Teflon deve essere ripulito mediante disco abrasivo ( da  fare) e poi con alcool prima del rimontaggio. I cappellotti di rivestimento dei dadi di fissaggio sono in costruzione da Amicuzzi.
Si deve provvedere alla costruzione di due Rogowsky per la misura delle correnti di plasma da posizionare (Micozzi). Il cavo è in approvvigionamento. Si deve prevedere un nuovo cavo per l’uscita del segnale e possibilmente un carter di protezione.
Il Divertore è stato smontato ed  è in lavorazione da Amicuzzi che lo invierà  successivamente alla ditta che deve provvedere al rivestimento isolante in Teflon.
E’ stato smontato il diaframma in policarbonato che deve essere sostituito ( o Pulito e rimontato). Al nuovo deve essere incollata la guarnizione di chiusura in gomma siliconica verso la camera. Il diaframma è in approvvigionamento mentre la gomma è avanzata dalla fornitura precedente (Micozzi).
Camera Metacrilato
Si deve rimontare lo schermo in policarbonato interno di protezione dopo la foratura in corrispondenza dei Ports, è necessario provvedersi di una fresa circolare del diametro di circa 80 mm.
Lo schermo precedente troppo alto si è deformato perché schiacciato tra le virole a causa della compressione della guarnizione piatta di tenuta del vuoto. Montando gli anelli isolanti in policarbonato il problema è risolto.
Gruppo 4 
Gli stessi interventi che vengono effettuati su:
Coils interni e loro passanti da vuoto.
Diaframmi di teflon.
Diaframmi di Policarbonato.
Divertore
Supporti dei Coils interni.
Le lavorazioni previste per il gruppo 3 si effettuano anche per il gruppo 4.
Si deve valutare  con l’ausilio di Catià la procedura di montaggio della guarnizione di silicone tra Diaframma e Divertore che al momento non è stata definita.		(Micozzi)
Quindi si  deve anche montare la guarnizione siliconica di chiusura tra diaframma anulare in policarbonato  verso il Divertore.
Gruppo 2
Il catodo è stato smontato e sono stati trovati molti danneggiamenti sia del sistema di serraggio dei moduli sia dei moduli, in particolare molte rotture dei filamenti di tungsteno.
È stato allestito un impianto di test per verificare la funzionalità delle varie versioni dei moduli, si è provveduto ad effettuare un condizionamento a 600 A. Dell’ ultima versione (Produzione 2019) in numero sufficiente per allestire il nuovo catodo.
Si devono quindi sostituire diciotto moduli danneggiati con quelli condizionati montandoli in nuove posizioni da definire.
Si stima sufficiente il numero di piastrine di fissaggio e relativa bulloneria ma è comunque opportuno effettuare una verifica.
Sono stati modificati i supporti del gruppo coils-catodo aumentando la distanza verso il tappo inferiore, nel precedente S.D. sono stati sfalsati di 30° i supporti del Gruppo 2 da quelli del Gruppo 4. Ritengo opportuno rimontare anche l’anello isolante in policarbonato tra i due gruppi, è quindi necessario verificare la disponibilità dell’ O-ring di tenuta e recuperare l’anello di policarbonato montato sulla camera di alluminio un deposito al G3.

Camera in Metacrilato.
Si devono disegnare e realizzare i supporti per le misure interferometriche ecc. per montare le ottiche e altro sui ports equatoriali.
Si deve perfezionare il fissaggio delle telecamere e delle altre strutture vincolate alle mezzelune in alluminio.
[bookmark: _GoBack]Si deve progettare un supporto rigido a cui assicurare la fibra ottica dell’interferometro.





