
Legenda prima campagna sperimentale FaseII
#9

· Gas = 2.5V ; 25s

· Catodo = 16V (rms) ; rampa di 29s - invariato per tutta la serie di spari

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm)  

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#10

· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm)  

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

 #11
· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm)  

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = floating

  #12
· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Floating ; 


PF2e3.1 = Floating 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = floating

  #13
· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Floating ; 


PF2e3.1 = Floating 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

  #14
· Gas = 2.5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Floating ; 


PF2e3.1 = Floating 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#15
· Gas = 5V ; 24s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Floating ; 


PF2e3.1 = Floating 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)
#16
· Gas = 5V ; 23s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Floating ; 


PF2e3.1 = Floating 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#17
· Gas = 5V ; 24s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Floating ; 


PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#18
· Gas = 5V ; 24s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#19
· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#20
· Gas = 2.5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#22
· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#23
· Gas = 5V ; 25s

· Campo poloidale dimezzato (1000A contro i 1900A standard)

· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#25
· Gas = 5V ; 25s

· Campo poloidale riportato a 1900A (standard) e così nel seguito
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#26
· Gas = 3V ; 25s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#27
· Gas = 5V ; 24s (gas "difettoso", si spegne a t=0...)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Strani filamenti da PF2e3.1_up alla parte bassa dell'anodo...
#28
· Gas = 1.5V ; 25s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Forse ancora filamenti da PF2e3.1_up alla parte bassa dell'anodo...
#29
· Gas = 5V ; 24s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#30
· Gas = 5V ; 25s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (cavo batteria!) ; 
PF2e3.1 = Anodo (cavo batteria!) 

· Low:
PF4 = CK (cortocircuito?) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Nessun plasma sul midplane né sul ritorno delle 8 barre!!!
#31
· Gas = 5V ; 25s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (100 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#32
· Gas = 5V ; 25s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#33
· Gas = 5V ; 26s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#34
· Gas = 5V ; 24s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#35
· Gas = 5V ; 25s
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#36
· Gas = 5V ; 25s

· Video non aquisito

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#37
· Gas = 5V ; 25s

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#38
· Gas = 5V ; 24s

· Manca Video2

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#40
· Gas = 5V ; 24s

· Amplificatori RGW_PF2 (up/low) scambiati: così fino alla fine

· Circa 300A di "plasma buono"!
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#41
· Gas = 5V ; 23s

· Manca Video2

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = Anodo (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm) 

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#42
· Gas = 5V ; 24s

· Alimentatore Catodo in protezione

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

#43
· Gas = 5V ; 24s (ma valvole spente durante il plasma per mancato tiro di "zero" dell'Alimentatore Catodo)

· Alimentatore Catodo in protezione
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

#45
· Gas = 5V ; 24s

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = CK (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

#46
· Gas = 5V ; 24s

· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

#47
· Gas = 5V ; 24s

· Manca Video2
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

Sperimentazione con la telecamera veloce Photron S4
#52
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; convivenza scarica "buona" ed "esterna" al frame 115, poi scarica "esterna" a sinistra di Anodo1; alta corrente di plasma

#53
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Alimentatore Catodo in protezione

· Telecamera Veloce OK; convivenza scarica "buona" ed "esterna" al frame 137 e 138, poi scarica "esterna" a sinistra di Anodo1; 600A di corrente "buona" su entrambi i Rogowsky dei PF2!

#55
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; plasma "in faccia" alla telecamera (da frame 124)

#56
· Gas = 5V ; 24s (ma in realtà finisce a -1 s!, come se Alim. Catodo nok...)

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Persa acquisizione Telecamera Veloce

#57
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce sottoesposta; poca corrente di plasma "buona"

#58
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce ancora sottoesposta, ma meno...; pochissima corrente di plasma "buono" (circa 50 A)

#59
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (2000 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce con esposizione "giusta"; convivenza scarica "buona" ed "esterna" al frame 114; 150A su PF2_up, 100A su PF2_low

#61
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (3600 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; convivenza scarica "buona"/"esterna" al frame 180, poi filamenti opposti alla telecamera; 150A su PF2_up, 100A su PF2_low

#62
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (3600 fps)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; convivenza plasma "giusto" e "sbagliato" da 62.2ms a 62.7ms sul lato destro (frames 224-226); 100A su PF2_up, 60A su PF2_low

#63
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (3600 fps)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK ma con delay ridotto; convivenza plasma "giusto" e "sbagliato" a 10.5ms (frame 38) sul lato destro; 150A su PF2_up, 100A su PF2_low; ICATH_RG connesso male

#64
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (3600 fps)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK, delay ridotto ancora; convivenza plasma "giusto" e "sbagliato" a 2.7ms (frame 10) sul lato destro, poi scarica esterna ruota e filamento in faccia al port al frame 115; 170A su PF2_up, 120A su PF2_low

#65
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (6750 fps, immagine ridotta)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK, delay normale; convivenza plasma "giusto" e "sbagliato" da frame 362 a frame 363 sul lato destro, con scarica esterna a sinistra che poi acceca il port; 210A su PF2_up, 140A su PF2_low

#66
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (6750 fps, immagine ridotta)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce con diaframma più chiuso; 300A su PF2_up, 240A su PF2_low

#67
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Anodo1 (6750 fps, immagine ridotta)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce con diaframma normale; strani filamenti a destra che sembrano partire dal "conetto" o dal PF3.1_up, ed andare verso la parete; 150A su PF2_up, 100A su PF2_low

#69
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; convivenza scarica "buona" ed "esterna" a frame 186, forti filamenti dallo schermo_PF2 basso; bel plasma su movieAnodo2; 130A su PF2_up, 100A su PF2_low

#70
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; convivenza scarica "buona" ed "esterna" a frame 216, filamenti dallo schermo_PF2 basso ancor più forti rispetto allo sparo precedente; 210A su PF2_up, 170A su PF2_low

#71
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; convivenza scarica "buona" ed "esterna" al frame 225, filamenti dallo schermo_PF2 basso forse meno violenti; impressionante durata della scarica "esterna" in alto; bel "fungo" su movieAnodo1 e movieAnodo2; 220A su PF2_up, 160A su PF2_low

#72
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; bella convivenza scarica "buona" ed "esterna" al frame 136, filamenti dallo schermo_PF2 basso decisamente meno violenti; poi scarica "esterna" impressionante; scarica "esterna" in faccia alla telecamera dell'Anodo2; 40A su PF2_up, 50A su PF2_low (?)

#73
· Gas = 5V ; 25s (meno gas)

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso molto violenti (frame 241-246); poi si attenuano e scarica "esterna" poco visibile dal midplane; scarica "esterna" dalla parte opposta rispetto alla telecamera dell'Anodo2; 170A su PF2_up, 160A su PF2_low

#74
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 153-166) che ruotano; convivenza scarica "buona" ed "esterna" a frame 167; poi scarica "esterna" poco visibile dal midplane; 140A su PF2_up, 120A su PF2_low

#75
· Gas = 5V ; 26s (ancora meno gas)

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 185-201) che ruotano; splendida convivenza scarica "buona" ed "esterna" a frame 202, con percorso evidente dal retro del Catodo (frame 202-205); scarica "esterna" dalla parte opposta rispetto alla telecamera dell'Anodo1; 180A su PF2_up, 140A su PF2_low

#76
· Gas = 5V ; 23s (molto più gas)

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 205-217) che ruotano; poi scarica "esterna" da frame 218, poco evidente sul midplane; scarica "esterna" quasi in faccia alla telecamera dell'Anodo1; 130A su PF2_up, 100A su PF2_low

#77
· Gas = 5V ; 26s (meno gas, come in sparo #75)

· Telecamera Veloce su Plasma (6750 fps, immagine ridotta 768x768)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 276-300) che ruotano; poi scarica "esterna" molto poco evidente sul midplane; scarica "esterna" a destra della telecamera dell'Anodo1; 130A su PF2_up, 100A su PF2_low

#78
· Gas = 5V ; 26s (meno gas, come in sparo #75)

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 170-182) che ruotano e si allargano fin quasi all'X-point; scarica "esterna" dal retro del Catodo che comincia al frame 177 e permane fino al frame 188; convivenza delle due scariche dal frame 189 al frame 192, con perfetto disegno dei campi magnetici al frame 190 e scarica esterna perfetta al frame 193; bella immagine della scarica "buona" sulle telecamere dell'Anodo1 e 2; 120A su PF2_up, 90A su PF2_low

#79
· Gas = 5V ; 25s (un po' più gas)

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 169-192) che ruotano e si allargano fin quasi all'X-point; scarica "esterna" poco visibile sul midplane; bella immagine della scarica "buona" sulle telecamere dell'Anodo1 e 2, ma quasi nulla della scarica "esterna"; filamento tra PF2 e PF3.1 bassi visto dalla telecamera lenta del moviePlasmaPF2b; 410A su PF2_up, 350A su PF2_low!
#80
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = CK (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 167-194) che ruotano e si allargano fin quasi all'X-point; scarica "esterna" che convive con quella "buona" al frame 195 e domina al frame 196, poi poco visibile sul midplane; discreta immagine della scarica "buona" sulle telecamere dell'Anodo1 e 2, e scarica "esterna" opposta ad Anodo2; 180A su PF2_up, 120A su PF2_low

#82
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 189-209) che ruotano e si allargano fin quasi all'X-point; scarica "esterna" che convive con quella "buona" al frame 210 e domina al frame 211, poi resta solo lei ma poco visibile sul midplane; scarica "esterna" a destra di Anodo1; chiara evidenza di scarica esterna in basso su movieCatodo2 e moviePlasmaPF2b; la misura di tensione sul PF2e3.1_low cambia segno in corrispondenza della perdita del plasma "buono"!; 220A su PF2_up, 140A su PF2_low

#83
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Catodo a 75 Hz

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 186-196) che ruotano e si allargano fin quasi all'X-point; scarica "esterna" che  mostra un filamento dal retro del Catodo (frame 197 e 199), convive con quella "buona" al frame 200 e domina al frame 201, poi resta solo lei ben visibile dal midplane; scarica "esterna" opposta e a sinistra di Anodo1; 260A su PF2_up, 190A su PF2_low

#84
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up - PF4 = CK (10 Ohm) ; PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low - PF4 = GND (100 Ohm) ; PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Catodo a 100 Hz

· Telecamera Veloce OK; praticamente nessun plasma principale (troppo poca corrente nei filamenti in Tungsteno...) e solo scarica esterna (dal frame 210); la tensione dell'Alimentatore Pinch sfiora i 300V!

#85
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Plasma (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Catodo di nuovo a 50 Hz (cioè standard)

· Telecamera Veloce OK; filamenti dallo schermo_PF2 basso violenti (frame 244-249) che ruotano; un'ombra di scarica "esterna" convive con la "buona" (frame 250), poi ancora filamenti violenti fino al frame 263 (filamento da retro Catodo ai frame 260-263), poi debole scarica "esterna" poco visibile dal midplane; scarica "buona" molto bella su Anodo1 e 2, poi scarica "esterna" a destra di Anodo1 (sospetto che Anodo1 e 2 vedano sia la "buona" che quella "esterna" nel loro frame più luminoso); c'è una specie di prima partenza seguita da un frame buio e da una ripartenza più forte su tutte le telecamere lente; 350A su PF2_up, 270A su PF2_low

#88
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; non si vede quasi nulla, corrente di plasma molto bassa: quasi zero su PF2_up, decine di Ampere su PF2_low

#89
· Gas = 5V ; 25s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; dal frame 154 si intravedono filamenti uscire da dietro il Catodo (belli i frame 159-161), al frame 163 il plama principale svanisce; 120A su PF2_up, 100A su PF2_low

#90
· Gas = 5V ; 26.5s (decisamente meno gas)

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low ma la situazione è meno chiara; forse convivenza scarica "buona" ed "esterna" su telecamere lente di Anodo1 e Anodo2, ed anche su quella di PlasmaPF2b; scarica "esterna" visibile su Catodo1; 110A su PF2_up, 100A su PF2_low

#91
· Gas = 5V ; 24s (decisamente più gas)

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = CK (100 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; al frame 163 si comincia ad intravedere qualcosa dal retro del Catodo e al frame 168 si nota chiaramente, assieme al plasma "buono", un filamento che esce dal retro del Catodo (tra la piastra e lo schermo termico); la scarica "esterna" è circa in faccia all'Anodo1; 50A su PF2_up, 40A su PF2_low

#92
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND rimossa

· Up:
PF4 = CK (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Manca Video2

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; non si nota scarica "esterna"; pochissima corrente, 30A su PF2_up e su PF2_low

#93
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Persa Telecamera Veloce; peccato perché corrente di plasma "buono" alta (180A su PF2_up, 155A su PF2_low) e Catodo1 vede un bel filamento

#97
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; dal frame 142 al 150 si intravede plasma uscire dal retro del Catodo; bella immagine del plasma "buono" su Anodo1 e 2, poi scarica "esterna" a destra di Anodo1; 150A su PF2_up, 120A su PF2_low

#98
· Gas = 5V ; 25s (meno gas)

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; il resto è poco chiaro; pochissima corrente: 30A su PF2_up, 30A su PF2_low

#99
· Gas = 5V ; 24s (di nuovo più gas)

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; il resto è poco chiaro; bella immagine del plasma "buono" su Anodo1 e 2, che forse vedono la convivenza dei due percorsi; 160A su PF2_up, 150A su PF2_low

#100
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; il resto è poco chiaro; bella immagine del plasma "buono" su Anodo1 e 2, poi scarica "esterna" a destra di Anodo1; pochissima corrente: 40A su PF2_up, 40A su PF2_low

#101
· Gas = 5V ; 24s

· Telecamera Veloce su Catodo2 (3600 fps, immagine intera 1024x1024)
· Connessione CK-GND ("strunciconi")

· Up:
PF4 = CK-GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = Anodo (10 Ohm)

· Low:
PF4 = GND (10 Ohm) ; 

PF2e3.1 = CK-GND (10 Ohm)

· Telecamera Veloce OK; si vedono sia i filamenti "buoni" uscire dalle spirali che il plasma principale sopra il PF2_low; il resto è poco chiaro; su Anodo1 la scarica "esterna" è in faccia e si vede bene il filamento; 80A su PF2_up, 80A su PF2_low
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