Relazione Tecnica per l’acquisto di termocoppie elettricamente isolate per l’esperimento Multi-Pinch

Nell’ambito della costruzione dell’esperimento Multi-Pinch (in corso presso l’ASG Superconductors S.p.A. di Genova), e’ necessario fornire alla suddetta ASG, entro il 31/07/2009, il completo assemblaggio dei misuratori di temperatura che vanno integrati nel montaggio della macchina.

E’ pertanto urgente approvigionarsi di un numero adeguato di termocoppie, atte a trasportare il segnale di temperatura (da apparati interni al vuoto macchina, quali gli elettrodi e le bobine di campo magnetico poloidale) fino ai connettori opportunamente prediposti sui ports della camera da vuoto.

Tali termocoppie devono poter misurare con elevata linearita’ un intervallo di temperatura dell’ordine di 20-1000 °C e devono operare in condizioni di alto vuoto. Esse devono inoltre essere isolate, per evitare di connettere elettricamente parti dell’esperimento che debbono operare a potenziali diversi.

Un elenco della fornitura in oggetto e’ riportato qui di seguito.

a) 30 termocoppie Chromel/Alumel (K) con fili di diametro 0.5 mm e lunghezza L=Mt. 4, rivestite di isolatori ceramici (lunghezza L=15 mm e diametro 


4 mm) e rifinite con giunto caldo e terminali liberi;
b)
24 convertitori universali di segnale modello DAT 4135.

La Ditta piu’ adeguata per tale fornitura e’ risultata essere la TERSID S.p.A. (via Demostene 15, 20128 – Milano, Italy), che ha riconosciuta esperienza nel settore ed ha gia’ fornito all’ENEA strumentazioni di questo tipo.

Si raccomanda pertanto di procedere all’acquisto del materiale presso la Ditta sopracitata.
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