Ecco il testo dell’e-mail che dovresti mandare all’Ing. Cuneo (e agli altri).
In rosso sono evidenziati i cambiamenti rispetto al tuo messaggio presedente.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gentili Colleghi,

Vi invio, come modifica del mio messaggio precedente,
i nuovi 2D per il posizionamento delle termocoppie.

Le termocoppie sono posizionate:


   - 1 sul corpo in rame dell'ANODO FASE I
      (Disegno GM_I_Termocoppie_Anodo_Fase_I.CATDrawing )
       fissata con piastrine sagomate Piastrina-B

   - 2+2 (Up-Down) Interno PF4.2 ed interno Schermo PF4.1
     ( Disegno: GM_I&II_Termocoppie_Sch_PF4.1_PF4.2.CATDrawing e .pdf)
       fissate con piastrine sagomate Piastrina-B

   - 6 sulla piastra in Cu del Catodo, una per settore catodico,
       (come da vostra proposta vicini al modulo porta-filamenti
       Disegno: GM_II_Catodo_Termocoppie_Filamenti.CATDrawing e .pdf)
       fissate con rondelle sagomate Rondella-A.

   - 1 su uno degli schermi in Cu del Catodo (su di un solo settore

 catodico), vicino ad i tubi acqua
       (Disegno: GM_II_Catodo_Termocoppie_Filamenti.CATDrawing e .pdf)
       fissate con piastrine sagomate Piastrina-B

  - 3+3 (Up-Down) Esterno PF2, Schermo conico, Parte superiore PF3.1.
      (Disegno: GM_III_Termocoppie_PF2-PF3.1-Schermo.CATDrawing e .pdf)
       fissate con piastrine sagomate Piastrina-B
Il totale complessivo e’ di 18 termocoppie.

Le 6 termocoppie aggiuntive per l’Anodo Fase II verranno montate in un secondo momento. La termocoppia dell’Anodo Fase I verra’ – in quell’occasione – riposizionata anch’essa sull’Anodo Fase II.

Allego a questo messaggio i suddetti disegni in formato CATDrawing e PDF.
Cordiali saluti,





Alessandro Mancuso

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In pratica devi solo modificare la scritta nel “cartiglio” del disegno: “GM_II_Catodo_Termocoppie_Filamenti”.
