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Argomento stato ed azioni necessarie per la prima fase di sperimentazione
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Principali argomenti discussi:

Vuoto, baking ed immissione gas

In questo momento sono installate una turbo da 500 l/s ed una crio da 5000 l/s. La pressione ottenuta con questa configurazione è stata circa (10-4 torr?) dopo un limitato tempo di pompaggio.

E' stata avanzata l' ipotesi (BT) di accorciare il tubo di collegamento della crio ed aggiungere una ulteriore turbo.

Per quanto riguarda l' impianto di baking sono state individuate le ditte e la gara dovrebbe procedere.

Si è deciso di utilizzare i controllori di flusso MKS per l' immissione gas.

http://www.mksinst.com/product/product.aspx?ProductID=69
Dovrebbero essere dimensionati in modo ottenere una pressione di 5.10-2 mbar in 1-2 secondi.

Da una prima analisi tali valori sono ampiamente disponibili. Occorre quindi scegliere il modello e procedere con l' ordine (BT).

Controllo e acquisizione dati

Per il sistema di controllo si pensa di usare il sistema Field Point National Instrument in quanto è già presente in laboratorio. Poiché sembra non essere più in produzione occorre verificare che ci siano abbastanza scorte di moduli di input output (BT). In caso contrario occorre valutare una soluzione alternativa.

Per quanto riguarda l' acquisizione dati abbiamo acquistato un sistema PXI composto da due crate due controllori quattro moduli di acquisizione e un registro di IO. Il tutto dovrebbe essere ampiamente sufficiente per la prima fase sperimentale.

Come software di acquisizione si pensa di usare MDSplus (divenuto standard nel mondo della fusione). Delle prove preliminari sono in corso (VZ).

Occorre valutare se sia conveniente usarlo anche per il controllo della sequenza di sparo. A tale scopo occorre preparare uno schema di sequenza con tutte le azioni da eseguire nelle varie fasi, i trigger necessari etc. (FA,PM, VZ). Una definizione più precisa si potrà avere una volta conosciuto lo schema di controllo degli alimentatori.

Come precisato da FA, occorre inoltre predisporre dei rogowski o con trasduttori ad effetto Hall

http://www.gmw.com/electric_current/LEM/hall-transducers.html
per misurare le correnti in vari punti della macchina.

Anche in questo caso procederei con la scelta del modello e con l' ordine (AG?).

Misure magnetiche

Si è deciso di interporre, tra i sensori e gli ADC, dei moduli di condizionamento che dovrebbero essere disponibili in laboratorio. Occorre verificare ciò e procedere con l' ordine dei cavi e dei connettori (AG).

Interferometro

Esiste un interferometro eterodina con lunghezza d' onda di 4 mm. Per poterlo utilizzare occorre posizionare due cornetti, uno per la trasmissione e uno per la ricezione, all' interno della camera da vuoto. A tale scopo è necessario predisporre dei sostegni che dovranno essere progettati e costruiti (Pool?).

Spettroscopia

Uno spettrometro visibile è attualmente in prestito a Padova e forse potrebbe essere usato. Verificare e, in caso contrario, acquistarne un altro (OT).

Telecamere

Si è deciso di procedere all' acquisto di quattro telecamere a bassa velocità (<100 fr/s) e dei port ottici eventualmente necessari. OT ha proposto di chiedere a L Di Matteo di interessarsi del problema.

