Completamento Report PROTO-SPHERA

(per la parte riguardante la Divisione Ingegneria)

· Aggiunta nei disegni dei nuovi coils poloidali PF6.1 & PF6.2, per la sagomatura del Pinch nella zona degli elettrodi (catodo e anodo); riaggiornamento conseguente delle tabelle della Sezione 5 del Report (compresa quella delle forze elettromagnetiche).

· Introduzione nei disegni di una scocca/limiter in W-Cu per il Pinch, collocata nella zona del coil PF4.1, compatibile con l'osservazione di anodo e catodo tramite i ports inclinati sui tappi alto e basso.

· Introduzione nei disegni dell'anello di protezione in W-Cu del coil PF2.

· Rimozione dai disegni della scocca in Rame a livello del coil PF5.

· Introduzione nei disegni delle due "divertor plates" in AISI 304, isolate rispetto ai sostegni dei gruppi  PF2-3 e PF1-5, quella piccola a ridosso del coil PF2 e quella piu' grande nella zona dei coils PF3.1 & PF3.2 (vedere Par.5.4 del Report, Fig. 89, e modello conduttori passivi del codice ANSYS utilizzato da Costa-Roccella).

· Aggiunta di un ulteriore isolamento sul piano equatoriale, atto a separare elettricamente la parte alta e bassa del gruppo PF1/PF5.

· Introduzione dei "feedthroughs" elettrici (con raffreddamento ad acqua) di tutti i coils poloidali nel lay-out complessivo della macchina.

· Introduzione degli 8 ritorni del magnete toroidale nel disegno complessivo della macchina e loro compatibilita' con gli agganci della struttura di sostegno.

· Introduzione dei "feedthroughs" elettrici della corrente di Pinch (toroidale) attraverso i ports alto (8) e basso (8), loro collegamenti interni a catodo e anodo.

· Introduzione di 6 "feedthroughs" elettrici delle correnti di riscaldamento del catodo nella parte bassa del lay-out e loro collegamenti interni al catodo.

· Introduzione dei "feedthroughs"  idraulici per il raffreddamento di anodo e catodo.

· Verifica ingombri per "feedthroughs" elettrici per le selle di campo rotante (o per divertor plates) attraverso i port di pompaggio (8) ed immissione gas (8).

· Disegno Anodo (probabilmente gia' OK, salvo gli 8 collegamenti elettrici).

· Nuovo disegno del Catodo, costituito da spirali coniche di puro Tungsteno; introduzione degli 8 collegamenti elettrici per la corrente di Pinch e dei 6 per il riscaldamento del catodo; riallineamento dei calcoli di diffusione termica.

· Revisione della stima dei costi, anche alla luce delle offerte pervenute.

