FORMULA PER SVISCERARE LA DENSITA’ ELETTRONICA.

,  frequenza e lunghezza d’onda della fondamentale a 1064 nm.
 variazione di fase
n1064 indice di rifrazione a 1064 nm
n532 indice di rifrazione a 532 nm
L lunghezza del mezzo 


Ho messo il valore assoluto nella differenza degli indici perché il segno non ci interessa qui. Per un plasma diventa (indice di rifrazione sviluppato in serie ma va bene perché >>p)
					
p è la frequenza di plasma elettronica. In numeri
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