Risultati dell’interferometro a 2 colori di PlasmaTech (Universita’ di Pisa) nei tiri di plasma della giornata di venerdi’ 9 marzo 2018;
[bookmark: _GoBack](In tutti gli spari qui considerati l’escusione della mezza frangia era tra -0.8 e +0.8)



Sintesi dei risultati per le scariche in Argon, di durata 0.25 sec:

Sono stati usati 2 livelli di corrente del Plasma Centerpost IPC =5 kA e IPC =10 kA
Sono stati usati 3 livelli di pressione di riempimento: 3.5•10-2 mbar, 6•10-2 mbar e 7.5•10-2 mbar

A IPC =5 kA la densita’ elettronica mediata sul cammino ottico (assumendo un plasma di diametro 50 cm, come da immagini nel visibile) risulta essere:
0.9•1020 con riempimento 3.5•10-2 mbar, che sale di di 1.5•10-2 mbar durante il plasma  …sparo #1044
1.1•1020 con riempimento 6.0•10-2 mbar, che sale di di 4.0•10-2 mbar durante il plasma  …sparo #1043
1.3•1020 con riempimento 7.5•10-2 mbar, che sale di di 6.5•10-2 mbar durante il plasma  …sparo #1049

A IPC =10 kA la densita’ elettronica mediata sul cammino ottico (assumendo un plasma di diametro 50 cm, come da immagini nel visibile) risulta essere:
1.6•1020 con riempimento 3.5•10-2 mbar, che sale di di 4.0•10-2 mbar durante il plasma …sparo #1052
2.0•1020 con riempimento 6.0•10-2 mbar, che sale di di 6.0•10-2 mbar durante il plasma …sparo #1042
2.6•1020 con riempimento 7.5•10-2 mbar, che sale di di 8.7•10-2 mbar durante il plasma …sparo #1051

Appare quindi una dipendenza circa lineare dalla corrente di plasma e circa di radice quadrata dalla pressione di riempimento



Sintesi dei risultati per le scariche in Idrogeno, di durata 0.25 sec, scariche in cui il plasma era molto più’ movimentato che non in Argon:

E’ stato usato 1 solo livello di corrente del Plasma Centerpost IPC =10 kA
Sono stati usati 4 livelli di pressione di riempimento: 3.0•10-2 mbar, 5.0•10-2 mbar, 7.5•10-2 mbar e 9.0•10-2 mbar

A IPC =10 kA la densita’ elettronica mediata sul cammino ottico (assumendo un plasma di diametro 60 cm, nel visibile tale diametro e’ comunque fortemente variabile e) risulta essere:
0.8•1020 (che scende a 0.7 per poi risalire a 0.8), con riempimento 3.0•10-2 mbar, che sale di di 1.5•10-2 mbar durante il plasma …sparo #1056
0.7•1020 (che scende a 0.4 per poi risalire a 0.6), con riempimento 5.0•10-2 mbar, che sale di di 2.5•10-2 mbar durante il plasma …sparo #1053
1.2•1020 (che scende a 0.4 per poi risalire a 0.9), con riempimento 7.5•10-2 mbar, che sale di di 3.5•10-2 mbar durante il plasma …sparo #1055
0.5•1020 (che scende a 2.5 per poi risalire a 0.5) con riempimento 9.0•10-2 mbar, che sale di di 4.5•10-2 mbar durante il plasma…sparo #1057

La densita’ elettronica del plasma di Idrogeno e’ quindi circa la meta’ di quanto in puro Argon.



Sono infine state effettuate scariche in gas misto di Argon e Idrogeno con l’Idrogeno al 13% in pressione di riempimento totale, anch’esse della durata di 0.25 sec:
E’ stato usato 1 solo livello di corrente del Plasma Centerpost IPC =10 kA
E’ stato usato 1 solo livello di di pressione di riempimento: 7.5•10-2 mbar
A IPC =10 kA la densita’ elettronica mediata sul cammino ottico (assumendo un plasma di diametro 50 cm, come da immagini nel visibile) risulta essere:
2.0•1020 con riempimento 7.5•10-2 mbar, che sale di di 5.5•10-2 mbar durante il plasma…spari #1038 e 1039

La densita’ elettronica del plasma miscelato al 13% di Idrogeno e’ quindi circa del 25% inferiore alla densità’ del puro Argon.
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