Relazione Tecnica per l’acquisto di passanti multipin per termocoppie per l’esperimento Multi-Pinch

Nell’ambito della costruzione dell’esperimento Multi-Pinch (in corso presso l’ASG Superconductors S.p.A. di Genova), e’ necessario fornire alla suddetta ASG, entro il 31/07/2009, il completo assemblaggio dei misuratori di temperatura che vanno integrati nel montaggio della macchina.

E’ pertanto urgente approvigionarsi di un numero adeguato di passanti multipin per termocoppie, da posizionarsi sui ports della camera da vuoto.

Tali passanti devono essere adatti a termocoppie di tipo “K” e devono garantire l’operazione della macchina in condizioni di alto vuoto.

Un elenco della fornitura in oggetto e’ riportato qui di seguito.

a) 
a) N.2 passanti Multipin per termocoppie tipo K , 5 coppie, flangiati KF40, 
     connettore MS lato aria incluso;

b) 
b) N.2 passanti Multipin per termocoppie tipo K , 12 coppie, flangiati KF40, 

           connettore MS lato aria incluso.

La Ditta piu’ adeguata per tale fornitura e’ risultata essere la VLT – Vacuum Laser Technology S.r.l. ( Loc. Piombinara, Lotto I, 00034 Colleferro (RM) ), che ha riconosciuta esperienza nel settore dei passanti da alto vuoto.

Si raccomanda pertanto di procedere all’acquisto del materiale presso la Ditta sopracitata.
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