
Prova modulo Catodo #1 (3 spirali)

22/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	1
	5.0

8.9

11.47
	200

300

350
	
	--

--

4014 (2150 ºC)

	2
	11.5
	350
	
	4025 (2150 ºC)

	3
	16.7
	450
	(40") 21 ºC → 97 ºC
	7515

	4
	16.8
	(500) 450
	(30")             30 ºC → 87 ºC

   20" discesa
	

	5
	16.8
	(470) 450
	(14") 33 ºC → 74 ºC
	

	6
	17.0
	(500) 450
	(idem) 35 ºC → 73 ºC
	

	7
	16.9
	(460) 450
	(idem) 40 ºC→ 68 ºC
	

	8
	17.0
	(480) 450
	(idem) 40 ºC → 69 ºC
	

	9
	16.1
	(600) 450
	(?) 14 ºC → 60 ºC
	

	10
	16.8
	(470) 450
	(~15") 45 ºC → 72 ºC
	

	11
	16.8
	(480) 450
	(idem) 45 ºC → 73 ºC
	

	12
	16.8
	(490) 450
	(idem) 45 ºC → 72 ºC
	

	13
	17.0
	(490) 460
	(idem) 45 ºC → 74 ºC
	7820

	14
	16.8
	(480) 460
	(idem) 45 ºC → 72 ºC
	

	15
	16.9
	(490) 460
	(idem) 45 ºC → 73 ºC
	

	16
	16.7
	(480) 450
	(idem) 45 ºC → 73 ºC
	

	17
	16.9
	(490) 460
	(idem) 43 ºC → 76 ºC
	

	18
	16.9
	(480) 460
	(idem) 44 ºC → 74 ºC
	

	19
	16.9
	(490) 460
	(idem) 43 ºC → 76 ºC
	

	20
	16.7
	(470) 450
	(idem) 60 ºC → 83 ºC
	


23/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	21
	16.9
	(~600) 460
	(~15"-20") 15 ºC → 60 ºC
	

	22
	17.0
	(480) 460
	(idem) 41 ºC → 73 ºC
	7820

	23
	16.8
	(490) 460
	(idem) 43 ºC → 72 ºC
	

	24
	17.0
	(500) 460
	(idem) 35 ºC → 72 ºC
	

	25
	16.7
	(490) 460
	(idem) 40 ºC → 70 ºC
	

	26
	16.8
	(490) 460
	(idem) 43 ºC → 73 ºC
	

	27
	16.8
	(490) 460
	(idem) 42 ºC → 73 ºC
	

	28
	16.8
	(600) 460
	(idem) 15 ºC → 55 ºC
	

	29
	16.9
	(480) 460
	(idem) 42 ºC → 70 ºC
	

	30
	17.1
	(500) 470
	(idem) 35 ºC → 67 ºC
	

	31
	17.0
	(460) 460

motorino 6.5 V
	(idem) 46 ºC → 72 ºC
	

	32
	16.8
	(470) 460

motorino 6.7 V OK
	(idem) 45 ºC → 70 ºC
	

	33
	16.8
	(470) 460
	(idem) 45 ºC → 70 ºC
	

	34
	16.8
	(470) 460
	(idem) 43 ºC → 71 ºC
	

	35
	16.8
	(470) 460
	(idem) 43 ºC → 70 ºC
	

	36
	16.9
	(470) 460
	(idem) 44 ºC → 68 ºC
	

	37
	16.8
	(490) 460
	(idem) 36 ºC → 66 ºC
	

	38
	17.0
	(470) 460
	(idem) 45 ºC → 71 ºC
	

	39
	16.9
	(470) 460
	(idem) 45 ºC → 71 ºC
	

	40
	16.9
	(470) 460
	(idem) 45 ºC → 69 ºC
	

	41
	17.2
	(470) 470
	(18")                 44 ºC → 68 ºC cronometrati
	

	42
	16.9
	(no overshot) 460
	(idem) 58 ºC → 79 ºC
	


24/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	43
	17.0
	(no overshot) 460

6.6 V in salita

20.1 in discesa
	(20" salita)     20 ºC → 48 ºC

 (4" discesa)
	

	44
	17.0
	(no overshot) 465
	(idem) 36 ºC → 55 ºC
	Si apre e si fotografa (785,786)

	45
	17.0
	(560) 468
	(20",4")            18 ºC → 45 ºC

VSU=6.5 , VGIU=20.1
	

	46
	18.0
	(no overshot) 480
	(~20") 39 ºC → 61 ºC
	8640

	47
	18.3
	(idem) 490
	(22") 40 ºC → 60 ºC
	

	48
	17.9
	(idem) 480
	(idem) 41 ºC → 63 ºC
	

	49
	18.0
	(idem) 480
	(idem) 41 ºC → 62 ºC
	

	50
	18.3
	(idem) 490
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	51
	17.9
	(idem) 480
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	52
	18.4
	(idem) 500
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	

	53
	18.4
	(idem) 500
	(idem) 37 ºC → 57 ºC
	

	54
	18.5
	(idem) 500
	(idem) 42 ºC → 61 ºC
	

	55
	17.7
	(idem) 485
	(idem) 41 ºC → 61 ºC
	

	56
	19.3
	(idem) 516
	(idem) 40 ºC → 63 ºC
	9959

Foto:

792, 793, 794

	57
	19.3
	(idem) 510
	(idem) 40 ºC → 63 ºC
	

	58
	19.3
	(idem) 515
	(idem) 42 ºC → 64 ºC
	

	59
	19.0
	(idem) 512
	(idem) 44 ºC → 66 ºC
	


25/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	60
	19.2
	(no overshot) 512
	(20") 17 ºC → 55 ºC
	

	61
	19.0
	(idem) 514
	(idem) 39 ºC → 66 ºC
	

	62
	19.2
	(idem) 516
	(idem) 40 ºC → 65 ºC
	

	63
	19.2
	(idem) 516
	(idem) 44 ºC → 68 ºC
	

	64
	19.2
	(idem) 516
	(idem) 46 ºC → 69 ºC
	

	65
	19.2
	(idem) 516
	(idem) 45 ºC → 67 ºC
	9907

Foto:

799, 798, 797

	66
	19.3
	(idem) 516 flat-top
	(idem) 46 ºC → 76 ºC
	9959

	67
	19.3
	(idem) 516
	(idem) 47 ºC → 72 ºC
	

	68
	20.1
	(idem) 528
	(idem) 25 ºC → 50 ºC
	10613

	69
	20.6
	(idem) 534
	(idem) 40 ºC → 70 ºC
	11000

	70
	20.6
	(idem) 530
	(idem) 41 ºC → 68 ºC
	

	71
	20.6
	(idem) 530
	(idem) 40 ºC → 68.5 ºC
	

	72
	20.6
	(idem) 532
	(idem) 40 ºC → 68 ºC
	

	73
	20.6
	(idem) 532
	(idem) 36 ºC → 64 ºC
	

	74
	20.5
	(idem) 530
	(idem) 40 ºC → 70 ºC
	

	75
	20.7
	(idem) 536
	(idem) 40 ºC → 67 ºC
	11095

Foto:

800, 801,

802, 803


	76
	20.8
	(idem) 536
	(idem) 40 ºC → 67 ºC
	

	77
	20.8
	(idem) 536
	(idem) 40 ºC → 70 ºC
	11149

Foto:

804, 805, 806, 807, 808, 809


28/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	78
	20.6
	(no overshot) 536
	(20")                 15 ºC → 51 ºC

(7 V, 20.1 V)
	

	79
	20.7
	(idem) 536
	(idem) 40 ºC → 72 ºC
	

	80
	20.7
	(idem) 536
	(idem) 38 ºC → 68 ºC
	

	81
	19.5
	(idem) 516
	(idem)               15 ºC → 41 ºC

con "superVariac" da >30 V

(6 V, 20.1 V)
	

	82
	19.5
	(idem) 520
	(idem)               40 ºC → 59 ºC

(5.7 V, 20.1 V)
	

	83
	21.0
	(idem) 546
	(idem) 37 ºC → 55 ºC
	11466

	84
	21.4
	(idem) 550
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	11770

	85
	21.3
	(idem) 556
	(idem) 25 ºC → 52 ºC
	

	86
	21.5
	(idem) 558
	(idem) 39 ºC → 60 ºC
	11997

	87
	21.2
	(idem) 554
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	

	88
	21.0
	(idem) 550
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	89
	21.2
	(idem) 556
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	90
	21.2
	(idem) 556
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	91
	21.3
	(idem) 558
	(idem) 45 ºC → 65 ºC
	

	92
	21.3
	(idem) 556
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	93
	21.2
	(idem) 556
	(idem) 25 ºC → 51 ºC
	11787

Foto:

810, 811, 812

	94
	21.6
	(idem) 560
	(idem) 41 ºC → 60 ºC
	

	95
	22.0
	(idem) 576
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	12672

	96
	22.9
	(idem) 590
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	13511

	97
	22.3
	(idem) 584
	(idem) 42 ºC → 59 ºC
	

	98
	22.0
	(idem) 580
	(~15")               42 ºC → 59 ºC

(7 V, 20.1 V)
	

	99
	22.1
	(idem) 586
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	100
	22.2
	(idem) 586
	(idem) 42 ºC → 60 ºC
	

	101
	22.9
	 (idem) 596
	 (idem) 41 ºC → 59 ºC
	13648

Foto:

813, 814, 815

	102
	22.6
	(idem) 588
	(idem) 39 ºC → 58 ºC
	

	103
	23.4
	(idem) 592
	(idem) 36 ºC → 61 ºC
	tiro "strano"

	104
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 40 ºC → 56 ºC
	14073

	105
	23.3
	(idem) 606
	(idem) 40 ºC → 56 ºC
	

	106
	22.7
	(idem) 598
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	107
	23.4
	(idem) 606
	(idem) 42 ºC → 60 ºC
	

	108
	23.4
	(idem) 606
	(idem) 42 ºC → 60 ºC
	

	109
	22.8
	(idem) 600
	(idem) 47 ºC → 65 ºC
	

	110
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 46 ºC → 65 ºC
	13966

Foto:

818, 817, 816

	111
	23.8 (?)
	(idem) 606
	(idem) 49 ºC → 68 ºC
	

	112
	24.5
	(idem) 620
	(idem) 51 ºC → 69 ºC
	15190

(5063 a spirale)

2930 ºC


29/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	113
	23.0
	(no overshot) 590
	(~15") 17 ºC → 45 ºC
	

	114
	23.8
	(idem) 606
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	115
	23.9
	(idem) 616
	(idem) 39 ºC → 58 ºC
	

	116
	24.2
	(idem) 618
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	117
	23.9
	(idem) 616
	(idem) 40 ºC → 59 ºC
	

	118
	23.8
	(idem) 614
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	119
	23.2
	(idem) 604
	(idem) 40 ºC → 59 ºC
	

	120
	23.5
	(idem) 608
	(idem) 37 ºC → 58 ºC
	

	121
	24.7
	(idem) 632
	(idem) 39 ºC → 58 ºC
	15610 (~3000 ºC)

Foto:

820, 821,

822, 823

	122
	24.8
	(idem) 626
	(idem) 36 ºC → 60 ºC
	

	123
	25.7
	(idem) 638
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	16397 (?)

	124
	25.0
	(idem) 630
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	125
	25.1
	(idem) 630
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	126
	25.1
	(idem) 630
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	127
	25.1
	(idem) 630
	(idem) 37 ºC → 59 ºC
	

	128
	25.1
	(idem) 628
	(idem) 39 ºC → 60 ºC
	

	129
	25.3
	(idem) 634
	(idem) 40 ºC → 60 ºC
	

	130
	24.9
	(idem) 628
	(idem) 50 ºC → 67 ºC
	15637 (~3000 ºC)

Foto:

826, 825, 824

	131
	24.3
	(idem) 620
	(idem) 16 ºC → 46 ºC
	

	132
	26.3
	(idem) 644
	(idem) 38 ºC → 62 ºC
	16937 (>3050 ºC)

	133
	26.0
	(idem) 640
	(idem) 40 ºC → 63 ºC
	

	134
	26.4
	(idem) 648
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	

	135
	25.9
	(idem) 638
	(idem) 40 ºC → 62 ºC
	

	136
	26.2
	(idem) 644
	(idem) 40 ºC → 63 ºC
	

	137
	25.9
	(idem) 640
	(idem) 39 ºC → 59 ºC
	

	138
	26.0
	(idem) 640
	(idem) 39 ºC → 60 ºC
	

	139
	25.8
	(idem) 638
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	

	140
	26.1
	(idem) 640
	(idem) 40 ºC → 63 ºC
	

	141
	26.1
	(idem) 640
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	16704 (>3050 ºC)

Foto:

829, 828, 827

	
	
	
	
	SI SMONTA

E SI FOTOGRAFA

	
	
	
	
	SI RIMONTA

con "cazzata"


30/11/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	142
	24.8
	(no overshot) 622
	(~15") 18 ºC → 51 ºC
	Cazzata Micozzi: la spirale alta è allargata

(Mo a "V")

	143
	22.0
	(idem) 580
	(idem) 41 ºC → 57 ºC
	

	144
	23.6
	(idem) 610
	(idem) 39 ºC → 56 ºC
	14396

(4799 per spirale)

	145
	23.6
	(idem) 610
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	146
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	13966

	147
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 37 ºC → 56 ºC
	

	148
	22.8
	(idem) 600
	(idem) 40 ºC → 57 ºC
	

	149
	23.7
	(idem) 610
	(idem) 40 ºC → 56 ºC
	

	150
	23.4
	(idem) 608
	(idem) 41 ºC → 58 ºC
	

	151
	23.0
	(idem) 602
	(idem) 37 ºC → 55 ºC
	

	
	
	
	Si rimette in sede il Mo,

e si fanno due "tiri di salvataggio" a ~2 V (30"):

salvataggio riuscito!
	

	152
	23.5 (?)
	(idem) 590 (?)
	(idem) 30 ºC → 51 ºC
	13865

Foto:

854, 853, 852
Sonda Hall scambiata

	153
	23.4 (?)
	(idem) 596 (?)
	(idem) 38 ºC → 57 ºC
	Sonda Hall scambiata

	154
	23.6 (?)
	(idem) 596 (?)
	(idem) 38 ºC → 57 ºC
	Sonda Hall scambiata

	155
	23.3 (?)
	(idem) 592 (?)
	(idem) 40 ºC → 61 ºC
	Sonda Hall scambiata

	156
	23.6
	(idem) 606
	(idem) 39 ºC → 59 ºC
	

	157
	24.0
	(idem) 612
	(idem) 30 ºC → 51 ºC
	

	158
	23.8
	(idem) 608
	(idem) 40 ºC → 59 ºC
	

	159
	23.6
	(idem) 604
	(idem) 37 ºC → 56 ºC
	

	160
	23.8
	(idem) 610
	(idem) 39 ºC → 57 ºC
	

	161
	23.0
	(idem) 596
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	162
	23.2
	(idem) 600
	(idem) 39 ºC → 57 ºC
	

	163
	23.2
	(idem) 600
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	164
	22.7
	(idem) 590
	(idem) 50 ºC → 64 ºC
	


1/12/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	165
	22.7
	(no overshot) 596
	(~15") 15 ºC → 46 ºC
	

	166
	23.2
	(idem) 600
	(idem) 39 ºC → 58 ºC
	13920

	167
	22.8
	(idem) 596
	(idem) 40 ºC → 59 ºC
	

	168
	23.1
	(idem) 602
	(idem) 51 ºC → 67 ºC
	

	169
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 60 ºC → 74 ºC
	

	170
	23.4
	(idem) 602
	(idem) 65 ºC → 76.5 ºC
	

	171
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 70 ºC → 80.4 ºC
	

	172
	22.5
	(idem) 592
	(idem) 70 ºC → 80.6 ºC
	

	173
	23.1
	(idem) 600
	(idem) 70 ºC → 81 ºC
	

	174
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 70 ºC → 81 ºC
	

	175
	22.9
	(idem) 600
	(idem) 50 ºC → 65 ºC
	

	176
	23.7
	(idem) 612
	(idem) 60 ºC → 73 ºC
	

	177
	23.2
	(idem) 604
	(idem) 70 ºC → 81 ºC
	

	178
	23.2
	(idem) 604
	(idem) 75 ºC → 84.3 ºC
	

	179
	22.7
	(idem) 592
	(idem) 80 ºC → 90.2 ºC
	

	180
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 85 ºC → 92.5 ºC
	

	181
	23.5
	(idem) 604
	(idem) 90 ºC → 98.6 ºC
	

	182
	23.0
	(idem) 598
	(idem) 90 ºC → 95 ºC
	

	183
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 90 ºC → 97 ºC
	

	184
	23.4
	(idem) 602
	(idem) 95 ºC → 103 ºC
	

	185
	23.4
	(660) 606
	(idem) 18 ºC → 42 ºC
	

	186
	22.9
	(no overshot) 600
	(idem) 40 ºC → 58 ºC
	

	187
	23.1
	(idem) 602
	(idem) 55 ºC → 69 ºC
	

	188
	23.6
	(idem) 608
	(idem) 65 ºC → 77 ºC
	

	189
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 75 ºC → 85 ºC
	

	190
	23.5
	(idem) 604
	(idem) 80 ºC → 88 ºC
	

	191
	23.3
	(idem) 600
	(idem) 84 ºC → 93 ºC
	13980

Foto:

858, 857,

856, 855

	
	
	
	
	SI SMONTA

Foto: 859-868

	
	
	
	
	Rimontate spirali ribaltate

Foto:

872, 871,

870, 869

	192
	23.2
	(no overshot)  606
	(~15") 15 ºC → 42 ºC
	

	193
	22.5
	(idem) 590
	(idem) 40 ºC → 59 ºC
	13275

Foto: 874, 873

Foto a freddo: 876, 875

	194
	23.4
	(idem) 608
	(idem) 16 ºC → 43 ºC
	

	195
	22.8
	(idem) 602
	(idem) 40 ºC → 57 ºC
	

	196
	23.1
	(idem) 600
	(idem) 55 ºC → 70 ºC
	

	197
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 65 ºC → 77 ºC
	

	198
	23.5
	(idem) 606
	(idem) 70 ºC → 80 ºC
	

	199
	22.8
	(idem) 594
	(idem) 75 ºC → 85 ºC
	

	200
	23.0
	(idem) 598
	(idem) 80 ºC → 90 ºC
	

	201
	23.3
	(idem) 600
	(idem) 80 ºC → 87 ºC
	

	202
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 85 ºC → 94 ºC
	

	203
	22.6
	(idem) 592
	(idem) 90 ºC → 97 ºC
	

	204
	23.3
	(idem) 600
	(idem) 90 ºC → 96 ºC
	

	205
	22.9
	(idem) 594
	(idem) 90 ºC → 97 ºC
	

	206
	22.9
	(idem) 594
	(idem) 90 ºC → 96.5 ºC
	

	207
	22.8
	(idem) 594

flat-top
	(idem) 90 ºC → 97 ºC
	

	208
	22.6
	(idem) 592
	(idem) 89 ºC → 95 ºC
	

	209
	23.0
	(idem) 596
	(idem) 90 ºC → 97 ºC
	

	210
	23.1
	(idem) 600
	(idem) 88 ºC → 94 ºC
	

	211
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 90 ºC → 97 ºC
	

	212
	23.0
	(idem) 594
	(idem) 87 ºC → 93 ºC
	

	213
	23.3
	(idem) 602
	(idem) 90 ºC → 99 ºC
	

	214
	22.6
	(idem) 594
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	215
	22.8
	(idem) 596
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	216
	22.8
	(idem) 596
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	217
	22.7
	(idem) 596
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	218
	23.2
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	219
	23.4
	(idem) 610
	(idem) 84 ºC → 91 ºC
	

	220
	23.4
	(idem) 608
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	221
	23.2
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	222
	23.2
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	223
	23.0
	(idem) 604
	(idem) 84 ºC → 91 ºC
	

	224
	23.1
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	225
	23.0
	(idem) 602
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	226
	22.9
	(idem) 602
	(idem) 81 ºC → 89 ºC
	

	227
	23.3
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	228
	23.0
	(idem) 604
	(idem) 83 ºC → 91 ºC
	

	229
	23.1
	(idem) 604
	(idem) 80 ºC → 89 ºC
	

	230
	22.7
	(idem) 600
	(idem) 79 ºC → 85 ºC
	

	231
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 82 ºC → 90 ºC
	

	232
	23.3
	(idem) 606
	(idem) 84 ºC → 92 ºC
	

	233
	23.4
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92.5 ºC
	

	234
	23.3
	(idem) 602
	(idem) 85 ºC → 92.5 ºC
	

	235
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 84 ºC → 92 ºC
	

	236
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 80 ºC → 87 ºC
	

	237
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 81 ºC → 91 ºC
	

	238
	22.9
	(idem) 598
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	239
	22.1
	(idem) 586
	(idem) 83 ºC → 89 ºC
	

	240
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	241
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	242
	23.4
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	243
	23.6
	(idem) 608
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	14349

Foto:

877, 878

	244
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 84 ºC → 91 ºC
	13800 (~2850 ºC)

Foto:

879, 880, 881

	
	
	
	
	Foto a freddo:

882, 883


2/12/2011

	#
	V [volt]
	(Imax) , I [A]
	(t salita) [s], T t.c. interna [ºC]
	W=V•I [Watt]

	245
	23.5
	(no over.) 590 (?)
	(~15") 15 ºC → 50 ºC
	

	246
	22.9
	(idem) 600
	(idem) 45 ºC → 62 ºC
	

	247
	22.8
	(idem) 600
	(idem) 55 ºC → 68 ºC
	

	248
	22.9
	(idem) 600
	(idem) 60 ºC → 72 ºC
	

	249
	21.8
	(idem) 570
	(idem) 65 ºC → 76 ºC
	

	250
	23.5
	(idem) 606
	(idem) 70 ºC → 80 ºC
	

	251
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 75 ºC → 84 ºC
	

	252
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 80 ºC → 89 ºC
	

	253
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 84 ºC → 91.5 ºC
	

	254
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	255
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 92.6 ºC
	

	256
	23.5
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 92.5 ºC
	

	257
	23.4
	(idem) 590 (?)
	(idem) 00 ºC → 88 ºC
	Variac "strano"

	258
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	259
	23.0
	(idem) 602
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	260
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	261
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 82 ºC → 91 ºC
	

	262
	23.1
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 94 ºC
	

	263
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 91 ºC
	

	264
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	265
	22.7
	(idem) 596
	(idem) 82 ºC → 89 ºC
	

	266
	23.2
	(idem) 602
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	267
	22.0
	(idem) 580
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	268
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	269
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	270
	23.4
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	271
	23.6
	(idem) 608
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	272
	23.3
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	273
	23.2
	(idem) 606
	(idem) 50 ºC → 63 ºC
	

	274
	23.0
	(idem) 604
	(idem) 60 ºC → 72 ºC
	

	275
	23.5
	(idem) 610
	(idem) 65 ºC → 74 ºC
	

	276
	23.2
	(idem) 604
	(idem) 70 ºC → 80 ºC
	

	277
	22.9
	(idem) 596
	(idem) 75 ºC → 84 ºC
	

	278
	23.1
	(idem) 604
	(idem) 80 ºC → 88 ºC
	

	279
	23.1
	(idem) 600
	(idem) 84 ºC → 92 ºC
	

	280
	23.9
	(idem) 612
	(idem) 85 ºC → 93 ºC
	

	281
	23.1
	(idem) 604
	(idem) 84 ºC → 91 ºC
	

	282
	23.5
	(idem) 608
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	283
	23.0
	(idem) 602
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	284
	23.0
	(idem) 604
	(idem) 84 ºC → 91 ºC
	

	285
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	286
	23.3
	(idem) 606
	(idem) 84 ºC → 91 ºC
	

	287
	23.0
	(idem) 602
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	


	288
	22.5
	(idem) 590
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	289
	23.0
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	290
	23.4
	(idem) 608
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	291
	23.2
	(idem) 606
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	

	292
	22.8
	(idem) 600
	(idem) 85 ºC → 91 ºC
	

	293
	23.1
	(idem) 604
	(idem) 85 ºC → 92 ºC
	100 shot a 23 V

13952 (~2850 ºC)

Foto:
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	SI SMONTA

Foto: 893
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Prova modulo Catodo #2 (3 spirali)
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	SI MONTA
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