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	      rapporto  ispezione

           Inspection  Report
	Documento N° / Document n°    

        TR2210PF2A –18804

	
	
	
	       PCF8011096  item 1.13

	
	
	
	
	

	
	Cliente / Customer

 ASG Superconductors  S.P.A
	Impianto / Plant 

                  MULTI-PINCH
	Data / Date 

    11-07-2006
	 Pag.   1   di   1

	Componente  / Item 

  Bobina    PF 2A
	Documento riferimento / Reference document

             685RM 11185 


	Numero file / File number

        2210PF2
	Commessa n°/ Job n°

        2210
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	Progetto :

MULTIPINCH


	Componente       PF2

	
	
	Cliente :

SUPERCONDUTTORI  s.p.a.
	Documento 

N° 400RM11075
	Pag.   2 di    2
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                             Controlli dimensionali  finale della bobina

con  isolamento contromassa
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            VALORI  teorici:

158.2 mm +1.5/-1


241.8 mm +3/-1

	Gradi
	Diametro  interno
	Diametro esterno

compreso riempitivi

	 0°
	 158.2
	241.5

	          45°
	 158.3
	241.6

	          90°
	 158.4
	241.5

	135°
	 158.6
	241.5


      MISURE  ALTEZZA BOBINA  - teorico: 161.8 mm +5/+1

	Gradi
	Altezza bobina
	Gradi
	Altezza bobina

	0°
	 163.5
	180°
	 163.1

	45°
	 163.3
	225°
	 162.5

	90°
	 162.4
	270°
	 162.2

	          135°
	 162.6
	315°
	 162.5


      ESITO:  CONFORME

	COGNOME

Name
	G. VALENTI
	DATA

	 FIRMA

 Signature
	
	11-07-06
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