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	      rapporto  ispezione

           Inspection  Report
	Documento N° / Document n°    

        TR2210PF4.2B –18811

	
	
	
	       PCF8011095   item 6.13

	
	
	
	
	

	
	Cliente / Customer

 ASG Superconductors  S.P.A
	Impianto / Plant 

                  MULTI-PINCH
	Data / Date 

23-10-2006
	 Pag.   1   di   1

	Componente  / Item 

  Bobina    PF4.2B
	Documento riferimento / Reference document

             650RM 11184 


	Numero file / File number

        2210PF4.2
	Commessa n°/ Job n°

        2210
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	Progetto :

MULTIPINCH


	Componente       PF2

	
	
	Cliente :

SUPERCONDUTTORI  s.p.a.
	Documento 

N° 400RM11075
	Pag.   2 di    2
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                             Controlli dimensionali  finale della bobina

con  isolamento contromassa
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      VALORI  teorici:

443.4 mm +1.5/-0.5



1156.6 mm +4/-1

	Gradi
	Diametro  interno
	Diametro esterno

compreso riempitivi

	 0°
	   443.5
	1155.5

	          45°
	   444.7
	1156.5

	          90°
	   444.5
	1155.5

	135°
	   444.6
	1157


      MISURE  ALTEZZA BOBINA  - teorico: 27 mm +2/-1

	Gradi
	Altezza bobina
	Gradi
	Altezza bobina

	0°
	27.5
	180°
	27

	45°
	27
	225°
	27.5

	90°
	27
	270°
	27

	          135°
	27.5
	315°
	27


      ESITO: CONFORME

	COGNOME

Name
	G. VALENTI
	DATA

	 FIRMA

 Signature
	
	23-10-06
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