Resoconto sintetico sull’acquisizione della spettroscopia visibile sul Multi-Pinch 
[bookmark: _GoBack](2/2/2018)

SPARI MULTIPINCH

	Data
	SHOTS
	Spettrometro
	NOTE

	1   Dicembre 2016
	443-455
	HR2000
	

	??  Dicembre 2016
	456-459
	HR2000
	

	14 Dicembre 2016
	470-478
	HR2000
	trigger

	
	
	
	

	
	
	
	

	19 Gennaio 2017
	491-508
	HR2000
	

	 8  Settembre 2017
	707-714
	HR4000
	

	
	
	
	

	16 Gennaio 2018
	856-867
	HR2000
	

	19 Gennaio 2018
	883-909
	HR2000
	

	24 Gennaio 2018
	915-917
	HR4000
	

	25 Gennaio 2018
	924-925
	HR4000
	

	29 Gennaio 2018
	927-954
	HR4000
	File non modificato 

	30 Gennaio 2018
	956-978
	HR4000
	

	31 Gennaio 2018
	980-982
	HR4000
	




NOTE
· Dallo sparo 470, acquisizione spettrometro CON TRIGGER. Setting trigger software.
· Dallo sparo 470-714 inserito un valore sulla prima riga del filedati, per poterlo leggerlo con textread.

· Dallo sparo 940 ,del 29 Gennaio 2018, il file dati viene letto direttamente con la virgola per I decimali ( modificato il programma matlab di lettura del file dati). 
· Per informazioni su nr. Frames e Texp(ms) vedere file MP_shots_list in apruzzes/public/Multi_Pinch/

Archiviazione File Data
	Shots
	Acquisizione
	apruzzes /Public / Multi_Pinch/
	Project/Mpinchdati/
Mpinch2/spectra
	Modalita’
Trasferimento

	443- 884
	PC locale
	Modificati in situ
	
	Token su apruzzes e poi sftp su mpinch

	885-939
	PC locale
	
	Modificati in situ
	Token su mpinch

	940-????
	PC locale
	
	
	Token su mpinch

	????
	
	
	Da SpectraSuite
	



Tutti i filedati  si trovano in afs/fusion.it/Project/Mpinchdati/Mpinch2/spectra
Inoltre per gli spari 443- 884 esiste una copia sia su PC locale e sia su apruzzes /Public / Multi_Pinch/. Dallo sparo 885-??? copia su PC locale


Work in Progress ( Gennaio 2018)
· Acquisizione automatica con programma Labview ( V. Piergottti) 





SOLO PER UTENTI ESPERTI
Nei filedati  degli spari 470-714 è stato inserito un valore all’inizio della 1^ riga per poter leggere il file con il programma MultiPinch-spectra in matlab, routine Load. In seguito il programma e’ stato aggiornato sostituendo la routine Load con Textread.
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